**Opis przedmiotu zamówienia**

Instytut Badań Edukacyjnych zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie poniższych prac
w budynku IBE:

1. **Zakres prac pod nadzorem kierownika budowy:**

Wykonanie otworu w ścianie nośnej 250x210 zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 4) w pomieszczeniu B11.

1. **Zakres prac bez nadzoru kierownika budowy:**
2. **Pomieszczenie B10**
* Wyniesienie wraz z zabezpieczeniem istniejących urządzeń i mebli wolnostojących oraz demontaż wyposażenia i urządzeń naściennych.
* Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi-akrylowymi sufitu 18 m².
* Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi-akrylowymi tynków 28 m².
* Wycięcie otworu w ścianie karton gips na drzwi 90/200 m².
* Zakup i montaż 1 szt. drzwi lewe/ prawe 90 białe drewniane sosnowe wraz z ościeżnicami i opaskami.
* Zabudowanie otworu drzwiowego karton gipsem 2,0 m².
1. **Pomieszczenie B10 a**
* Wyniesienie wraz z zabezpieczeniem istniejących urządzeń i mebli wolnostojących oraz demontaż wyposażenia i urządzeń naściennych.
* Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi-akrylowymi sufitu 16,m² .
* Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi-akrylowymi tynków 41 m²
* Wycięcie otworu w ścianie karton gips na drzwi 90/200 m².
* Zakup i montaż 2 szt. drzwi lewe/ prawe 90 białe drewniane sosnowe wraz z ościeżnicami i opaskami.
* Postawienie ścianki karton gips do montażu drzwi przesuwnych 5 m².
* Demontaż, odbojników na ścianie.
1. **korytarz przy B10 i B10 a**
* Zabudowanie otworu drzwiowego karton gipsem 2 m².
1. **Pomieszczenie B11**
* Wyniesienie wraz z zabezpieczeniem istniejących urządzeń i mebli wolnostojących oraz demontaż wyposażenia i urządzeń naściennych.
* Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi-akrylowymi sufitu 18,5m².
* Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi-akrylowymi tynków 55m².
* Zakup i montaż 1 szt. drzwi 90 prawych białych drewnianych sosnowych wraz z ościeżnicami i opaskami.
* Uzupełnienie posadzki oraz ułożenie nowej w miejscu po wykonaniu otworu ściennego o powierzchni do 2 m² w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm.
* Wykonanie drobnych prac elektrycznych związanych z wykonaniem otworu w ścianie nośnej opisanej w pkt I. np. przeniesienie gniazd elektrycznych.